报价须知
一、参与报价的供应商须接受以下条款：
1、 供应商需符合基本资格条件：供应商需按我单位要求提供相应产品的设计制作安装，标识牌制需按时间节点进行安装。
2、本次采购资金为统筹资金，需供应商先行垫付，具体付款时间根据资金情况安排，供应商在此期间不得恶意催要货款，报价即同意本条款。
3、供应商需提供报价清单含（项目名称、单价、总价、材料详细说明）、营业执照、法人身份证、承诺书均公盖章等相关证明材料。
4、供货单位需包含设计安装送货，有部份属专业性及强标识（包括拆除旧物）涉及高空制作安装、安装过程中供应商人员及设备一切安全问题与我单位无关。
5、安装期内产品有任何质量问题无条件更换或者退货，需到达现场解决。
6、请投标单位认真仔细理解以上参数谨慎投标、各参与报价的供应商必须按照参数要求进行响应，不满足要求，报价无效。
7、供应商投标前需现场勘察对接，提供 1 套原版设计方案及效果图供我方选择；方案及效果图不符合设计要求的，按无效投标处理。供应商须现场与我方负责人核对尺寸、确认材质，保障制作安装符合我方要求，落实后期维护，确保项目顺利推进。
8、中标供应商需在中标后1个工作日内与我单位对接提供货物，若不符合我单位要求，我单位有权要求中标商进行调整，直至符合要求
9、对于向我单位提供伪劣仿冒产品或提供虚假证明材料，以及参与竞价且中标后又不能履行供货职责的供应商，我单位有权直接作出差评，终止合同、且有权将该供应商列为黑名单，不再接受后续供货与所有合作。并向财政局投诉。
其它要求说明
标识标牌说明：
1、加厚40*40不锈钢管焊接架子内镶双面不锈钢板焊及双面高级反光字。
2、安装要求：水泥砂浆预埋安装须人工搬运及船运输到库区在人工搬运指定地点（注：安装地点较偏远且原始森林须修路及砍掉杂树）等，含原有牌子移栽水泥砂浆预埋安装
3、一切安装设备与人员安全由中标单位自行负责（如船只运输），因工作需要项目须5天内完成。
4、供应商需保证标识标牌制作质期为一年，出现如掉色、脱滚等质量题中标单位免费更换、供货商无条件满足甲方对同等价位广告内容及尺寸进行更改。
5、因标识标牌宣传制作属于服务类和采购类项目，售后服务要求高，为保证项目进展顺利，不接受物流发货。


