	项目
	规格
	材质
	数量
	预算
	备注

	户外广告牌1
	画面
	4m*2.5m
	铝扣板+高精度uv平板打印（铝扣板表面除油+底漆；使用户外耐候uv油墨+覆uv光油；打印精度1440DPI），以铝板直角线条收边。
	2面
	0.9万
	版面4m*2.5m，离地2m，预埋1m。

点位：芭蕉箐

	
	热镀锌方管钢架
	4m*（2.5m+2m）


	主立柱12cm*12cm*0.4cm；外框8cm*4cm*0.3cm；内部加强筋5cm*5cm*0.25cm；加厚彩钢瓦打底；混泥土基坑预埋。
	1套

	
	

	户外广告牌2
	画面
	4m*2.5m
	铝扣板+高精度uv平板打印（铝扣板表面除油+底漆；使用户外耐候uv油墨+覆uv光油；打印精度1440DPI），以铝板直角线条收边。
	2面
	0.9万
	版面4m*2.5m，离地2m，预埋1m。

点位：米易县枇杷生态园

	
	热镀锌方管钢架
	4m*（2.5m+2m）


	主立柱12cm*12cm*0.4cm；外框8cm*4cm*0.3cm；内部加强筋5cm*5cm*0.25cm；加厚彩钢瓦打底；混泥土基坑预埋。
	1套

	
	

	户外广告牌3
	画面
	4m*2.5m
	刀刮布+高精度uv平板打印（打印精度1440DPI）。
	2面
	0.45万
	版面4m*2.5m，离地2m，预埋1m。

点位：华森糖厂道路

	
	热镀锌方管钢架
	4m*（2.5m+2m）


	主立柱12cm*12cm*0.4cm；外框8cm*4cm*0.3cm；内部加强筋5cm*5cm*0.25cm；加厚彩钢瓦打底；混泥土基坑预埋。
	1套

	
	

	户外广告宣传画面
	画面设计
	4m*2.5m
	实景摄影与绘画软件辅助设计相结合；分辨率应适配画幅大小，确保素材色彩高清自然。
	3张
	0.15万
	原创


附件：需求清单

